# 2021年零星工程要求

1、在人民医院万松实施过弱电项目，熟悉医院桥架弱电结构。

2、公司有五年以上弱电实施经验，施工要求符合本院《网络布线规范》 ，见附录。

3、2020年零星工程预算为10万，参与竞争的单位需要提供以下材料品牌型号费用（价格含税）进行对比，价低货优者为优先考虑对象：a、人工费（人/天） b、超五类和六类模块 c、16# 20# PVC管和20# 40# 60#线槽 d、配线架 e、网络单口、双口面板、四口面板 f、超五类网线和六类网线

4、每次工程结束进行结算。

5、甲方提出需求，工程方需要在两天之内到场，工程结束需要做好扫尾工作。

6、所做工程需要保修一年，材料在一年内由于质量问题应该免费更换。

附录：

网络布线规范

一 总则：

为了规范我院计算机网络布线系统，提高网络的安全性，特制定本规范。

二 审批：

医院网络线路修改和增加需填写网络布线申请单，内容包括内容、预算、施工单位、工期和信息科监理人员等。

三 监理人员职责：

1填写网络线路变更申请单，写明理由、增加或改动、位置、数量、预算金额、施工单位和工期(可由申请人填写)。

2 监督施工单位按要求施工。

3 组织验收，合格后在申请单上签字。

4 在网络文档中标识。

四 施工要求：

1 所有线路(RJ45、电线)要套管(PVC)。

2 标识清晰(网线两端要标示、配线架标识、模块标识)。

3 图纸上标识(交新图纸或在原图增加)。

4天花板等环境恢复原样，卫生清洁。

五 验收内容：

1 全程跟踪工程，弱电间施工时应有信息科人员陪同。

2 检查施工规范，水晶头标准做法。

3 功能要求。

4原料清单核对。

5所有上下级联接线要标识清楚，在机逄明显位置标注交换机重要交换口的作用。

六 结算方式：

1 审批单。

2金额大于3000元或独立工程，原则上单次结算。

3零星工程一季度结算。

4结算时，施工方提供工程名称、日期、材料清单等，由经办人签字确认并附加申请单进行结算。