**瑞安市人民医院瑞祥院区监控改造**

**改造地点：室外.地下停车场.电梯**

**采购清单及要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 海康威视录像机 | DS-8632N-K8 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 网络半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 台 | 16 |  |  |
| 3 | 网络枪机摄像机 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 台 | 58 |  |  |
| 4 | 8+2桌面式千兆POE交换机 | DS-3E0510P-E | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 24+2千兆机架式POE交换机 | DS-3E0526P-E | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 监控硬盘 | 4T | 个 | 24 |  |  |
| 7 | 网桥 | RG-EST300 | 对 | 16 |  |  |
| 8 | POE网络信号防雷器 | DS-POE100E | 只 | 17 |  |  |
| 9 | 六类网线 | 综合楼地下室 | 米 | 7500 |  |  |
| 10 | 六类网线 | 室外阻水网线 | 米 | 1700 |  |  |
| 11 | 立式机柜电源插板 | GNE-1080 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 单个监控安装费 | 包含水晶头等零碎配件 | 个 | 74 |  |  |
| 13 | PVC管 | 中财 | 米 | 500 |  |  |
| 14 | 电梯网桥施工 |  | 套 | 16 |  |  |
| 15 | 布线施工 |  | 米 | 9200 |  |  |
| 16 | 路面基础开挖填补等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 设备调试组网等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 其他费用（标注） |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 合计 |  | | | |  |
| 20 | 税率 |  | 项 |  |  |  |
| 21 | **总价** |  | | | |  |

1、公司具有建筑智能化工程专业承包二级企业资质以上，施工要求符合本院《网络布线规范》。

2、瑞安市人民医院瑞祥院区监控改造预算为13万，参与竞争的单位需要提供以上品牌型号费用（价格含税）进行对比，总价最低方为中标对象。（无以上品牌型号配件按0分处理）

3、合同结束进行结算。

4、施工周期为一个月。

5、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。

6、一年内发生故障，施工方应予7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。

7、各投标商需要前期对医院各改造点进行勘察。